Autonomie

Luminosité

Vitesse de rafraichissement :

* Ex. 2-6 tours/s, cercle de 140cm de diamètre :

Poids cible :

* Electronique
* Batterie
* Enveloppe

WS2812 : ruban LED

* largeur 12mm,
* Rafraichissement: 2812: 400Hz, 2812B: 2kHz
* densités : 30/60/144 LEDs/m
* 0.3W/led

Enveloppe :

* Souple/rigide ?
* Translucide/transparent ?
* Off the shelf jouet chien?
* Diamètre ext: 9cm?